
淮南联合大学图书馆自助图书杀菌机等防疫设备采购项目
询(报)价明细表
*本次项目预算控制价格：  83000元 （供应商所报合计价格超过控制价格为无效报价）
	序号
	设备或材料名称
	*品牌及型号
	*单价
	数量
	*合计
	备注（质保时间）

	1
	自助图书杀菌机
	*品牌：

*型号：
	
	2
	
	质保3年

	2
	双管紫外线消毒车
	*品牌：

*型号：
	
	6
	
	

	 *报价金额大写：                       *合计价格：
	



报价要求（有特殊要求由项目负责人自行增加）：
1、 所报价格必须包含税金、物流运输、安装调试、售后服务等可能发生的费用。
2、 如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。
3、 国家明文规定的限制性销售物品（如易燃易爆品、管制类危险品、易制毒化品），需随函提交相关的资质、授权。
4、 如遇部分设备材料停产或者升级，现有替换的产品相关规格、技术参数需附表说明。
5、 所有商品性报价及规格技术参数一经确认成交不得更改。
6、 ★本次参与竞价的供应商必须熟读附件里关于标的物的技术参数及报价要求。
7、 ★中标方需按中标价5%缴纳履约保证金方可签订供货合同，验收合格后转为质保金，质保期满3年后无息退还。


报价单位承诺：
我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的商品完全符合国家现行法律法规的要求，全部合格。价格及商品规格技术参数一经确认成交不再更改。

*报价单位：                        (*加盖公章)  
*法人代表：                       *联系方式：                 
授权委托人：                       联系方式：                 

                                           年   月   日


★★★附件：
图书馆自助图书杀菌机等防疫设备采购项目技术参数
一、“图书杀菌机”主要参数、技术规格
1.机器满足使用者自行操作图书杀菌作业的功能要求，可容纳1-6本书，出具具有紫外线杀菌功能，单次消毒数量1-6本书的质量检测机构的检测报告；
2.机器使用工作温度：摄氏-10~50度。环境湿度：10%~90%；
3.材质-——图书杀菌消毒机机壳按照工业机器要求，采用冷轧钢板，具有高强度，可以有效防止读者暴力使用造成设备的损坏。冷轧板具有良好的性能，厚度更薄、精度更高，表面清洁光亮。
4.采用紫外线杀菌技术，内置强短波飞利浦紫外线灯4组(含)以内，每组不低于36W；
5.提供气旋式逐翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页之杀菌效果；
6.提供高效能集尘过滤器，拦截微小分子，衍生臭氧或二氧化碳等有害物质；产品具有省级产品质量检验研究院出具的检测报告;
7.特殊去异味过滤装置，能收集微小分子；
8.采用在森林中对人体起到缓解压力作用的100%天然植物杀菌素，增强杀菌效果，同时可去除图书中的致癌物质二甲苯，氨等异味;
9.机台上设有抗UV材质透视窗，提供读者随时观看杀菌作业进度;
10.具备多媒体播放器，可以播放操作方法及其它相关资料;
11.杀菌作业不得于书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹;
12.每次操作于30秒内完成杀菌作业，出具该功能的证明文件;
13.管理员可调节杀菌时间; 设备配备免洗手消毒液自动感应喷雾机，配备≥5000ml免洗洗手液，供≥10000人次使用,书籍消毒同时给手也消毒，杜绝二次污染;
14.机器内部可以看到本机器使用次数;
15.为防止在杀菌过程中使用者打开杀菌室门，必须设有安全装置立即暂停运转；
16.采用横流风机设计；
17.操作室内空间不小于490*460*465mm(长*宽*高)，可以对16开、32开或艺术类等大尺寸的图书进行消毒杀菌；
18.读者可通过可视窗看到消毒作业全过程，并且未避免杀菌消毒作业过程中紫外线伤害，需采用特殊技术处理的紫外线隔离面板，消毒舱外必须无紫外线灼伤隐患；
19.可定制logo。
[bookmark: _GoBack]潜在供应商需对上述参数做出相应，不满足报价无效。报价时需注明所报价商品品牌。相关证明文件上传。
严格按照招标参数逐条进行产品验收，如出现未能满足招标参数所提供的条款，招标方将拒收产品，所产生的相关费用由中标方承担同时取消中标方的中标资格并上传信用中国；
产品验收时应提供制作商的省级产品质量检验研究院出具的检测报告。
二、双管紫外线消毒车
产品电源电压：220v20% 5HZ 
紫外线灯管功率：30W*2
紫外线波长：253.nm
灯管可调节度：0---180度
消毒时间范围：0---120分钟
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\847829064\QQ\WinTemp\RichOle\IOX__)QRM(P`W)VE$D4B9O3.png]参考样品（供货需满足采购方需求）
★★★★★供应商请仔细阅读此流程★★★★★
电子竞价项目操作流程
1、 供应商需登录http://cggl.hnuu.edu.cn/进行实名认证注册方可获取报名资格（注册的供应商必须及时完善资料，上传社会信用代码证，企业诚信承诺书，否则视为无效竞价）。
★采购信息管理平台，必须使用★★GOOGLE浏览器★★或者IE10以上版本的IE浏览器
详情请参考http://cggl.hnuu.edu.cn/Info/detail/id/771.html
2、 注册完毕后可登录【网上竞价系统】进行报名,报名成功后方可显示竞价页面。
[image: ]
★项目报名后，从操作栏下载招标文件（询价报价明细文件）并仔细阅读后，点击下面的“网上竞价”按钮开始竞价操作。
[image: ]
3、 ★竞价过程，除了在系统内填报标的总金额，还需要将下载的询（报）价明细表进行明细填报。明细报价表中标注*号红色字体行列，为必须填报。明细填报文件需加盖公章，以影印、扫描、拍照的格式上传。
4、 填报金额必须保证大小写一致（大小写不一致时以大写为准），影印、扫描、拍照的文件中报价承诺签字及加盖公章部分必须保证清晰可见。
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